
:lang: ja
include::config.adoc[]
// custom css.
//:stylesdir: ./
//:stylesheet: edit.css
:toc: left
//:imagesdir: Images

:hardbreaks:

//SCREEN LOG 定義 (とりあえず、文字で。最後はアイコン化する)
:SCREEN: pass:q[[.big]##*<span style="color:#0066B3";>SCREEN</span>*##]
--
{SCREEN}
--

---

= 雛形 Truepress Jet L350UV+ =

[cols="^l"]
|===
Version 2.40EQ003
Version 2.40JD003
Version 2.40TP003
Release Notice
日本語
|===

== はじめに

== 新機能と変更点
「★」は、EQ003、JD003、TP003の追加記載分です。

=== ＜全体＞
// tag::newFuncs[]
.加減速印刷
チルローラーオプションが接続されている機器にて加減速印刷が行える様になりました。尚、加減速中および低速印刷の品質は保証外です。加減速印刷を行う場合は以下の手順にて実施してください。
--
image::加減速.png[加減速,600,align="center"] 
--
. 「環境設定」にて加減速の設定を行います。
+
	* 加減速印刷を行う場合は、「加減速印刷を使用する」にチェックします。
	* ジョブ印刷開始時の印刷を低速で行う場合は、「7m/minで印刷を開始する」にチェックします。
	* 高速印刷と加減速中の印刷の切り替わり部分に白紙ページを挿入する場合は、「白紙ページを挿入する」にチェックします。
+
設定後「閉じる」ボタンで画面を閉じてください。

. ジョブ印刷開始後にジョブ実行画面にて、加減速を行ってください。
加減速可能な場合のみボタン操作ができます。
+
--
image::ジョブ実行画面.png[ジョブ実行,500,align="center"] 
--

\..........................<省略>........................
// end::newFuncs[]

== 不具合修正

=== ＜全体＞
// tag::bugfix[]
全体 不具合修正無し
// end::bugfix[]

== 制限事項
=== ＜全体＞
// tag::limitation[]
全体 制限事項無し
// end::limitation[]

== 運用上の注意点(仕様)
=== ＜全体＞
// tag::notesOnUsing[]
全体 運用上の注意点無し
// end::notesOnUsing[]

== 演算互換性
=== ＜全体＞
// tag::compatible[]
全体 演算互換性の項目無し
// end::compatible[]

== インストール前提条件
=== ＜全体＞
// tag::prerequisitesForInst[]
全体 インストール前提条件
// end::prerequisitesForInst[]

以上




