## 1. CSRender検版レポート

### 1.1. レポート概要

検版対象のPDFファイル情報やGUI設定値、検版結果について記したドキュメントです。

### 1.2. 検版レポート名

CSRenderで検査した結果は、レポートとしてPDFファイルの出力されます。出力先とファイル名は、GUIの「検版レポート名」メニューから指定できます。GUIメニューで指定しなかった場合は、「作業フォルダ」メニューでしていしたフォルダに「report」フォルダが作成され、そこに「report_<作成日時>.pdf」という名前で出力されます。また、検版レポートのファイル名は以下の規則で作成されます。

検版差異があった場合

  <指定したファイル名>&<カレントファイル番号>%<全ファイル数>.pdf

検版差異がなかった場合

  <指定したファイル名>.pdf

検査レポートは、システム設定値（検査範囲ページ数の最大値）を超えないようにファイルを分割します。（全ファイル数：分割数、カレントファイル番号：分割順）

### 1.3. Acrobatの設定

検査レポートはAcrobatで確認します。Acorbatは以下の設定でお使いください。
編集>環境設定（あるいは`cntrol`+`K`）で設定メニューを開きます。「ページコンテンツと情報」を設定します。
赤枠部拡大

### 1.4. サマリー

検査レポートの１ページ目は検査結果のサマリーです。
検査結果

項目 | 内容
--- | ---
差異数 | 検版差異が見つかったページ数
検査ページ数 | 検査を行った画像数
検査時間 | 検査にかかった時間
レポート作成日 | 検査レポートを作成した日時
レポートファイル名 | 検査レポートファイル名
分割数 | 検査レポートの分割数

CSRender：検査を行ったときの設定

項目 | 内容
--- | ---
バージョン | CSRenderのバージョン
CSRenderパス | CSRenderの配置しているパス
RIP処理 | RIP処理で使用しているレンダリングエンジン
検版感度 | CSRenderで設定している検版の感度
位置ズレ許容量 | 同上
諧調差許容量 | 同上
微小差異許容量 | 同上
視覚的あいまい量 | 同上
指定ページ | 指定したPDFのページ番号
マーク距離 | Prefarenceで設定した値

PDF情報

項目 | 内容
--- | ---
リファレンスフォルダ | リファレンスPDFのパス
リファレンスファイル数 | リファレンスしたPDFのファイル数
リファレンスファイル | リファレンスPDFのファイル名
リファレンスページ数 | リファレンスPDFのページ数
対象フォルダ | 対象PDFのパス
対象ファイル数 | 対象PDFのファイル数
対象ファイル | 対象PDFのファイル名
対象ページ数 | 対象PDFのページ数

画像情報

項目 | 内容
--- | ---
リファレンス画像パス | リファレンスPDFのRIPデータ出力先パス
リファレンス画像数 | リファレンスPDFをRIPした画像数
対象画像パス | 対象PDFのRIPデータ出力先パス
対象画像数 | 対象PDFをRIPした画像数

### 1.5. 検版差異画像

| 検査レポートのサマリーの後は差異画像です。検査で差異が見つからなかった場合、差異画像はありません

Acrobatのレイヤーリスト、注釈リストを表示します。

項目 | 内容
--- | ---
PAGE INFO | ページの左上に”ファイル名＋ページ番号＋tif”を表示します。クリックすると入力PDFの該当ページがAcrobat別ウインドウで表示されます。
DIFF MARKS | 検版差異箇所を囲む赤枠を表示します。
DIFF | 検版差異画像を表示します。
REFERENCE | リファレンス画像を表示します。
TARGET | ターゲット画像を表示します。 EQUIOSのRIP結果です。

#### 1.5.1. 注釈の説明

DIFF MARKSは注釈で作成されています。注釈リストはDIFF MARKのリストが表示されます。
注釈リストより次のDIFF MARKを選択すると、ズーム表示した状態で、次の差異箇所が表示されます。差異箇所は、Layersより、DIFF MARKS, DIFF, REFERENCEの表示を切り替えて確認してください。検版差異箇所は、ピンク色で表示されます。

以上